Инструкция по настройке транспорта 
(добавление нового транспортного шлюза)
В ППО АРМ «СЭД» (далее - СЭД) переходим по меню программы: Администрирование – Настройки транспортной подсистемы.
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В появившемся окне «Настройка транспортной подсистемы. Абоненты и адреса» выполняем следующие действия:
1. В верхней части окна ставим курсор мыши на строку с номером 1 (Сервер УФК по Приморскому краю).
2. В нижней части окна нажимаем кнопку [image: image2.png]


 
3. В появившемся окне «Выбор типа шлюза [TransConn]» выбираем из списка пункт MAILGATE и нажимаем кнопку «ОК».
[image: image3.jpg]- HacTpojikw TPAHCNIOPTHOH NOACHCTEMbI.. e agpeca
IDBX ¢ @a vl |x e
wer [ x| Pownpesna | | e ]

T e s | |
EURE

75385 K | X APM an IneKrpororo akuona

BuiGop Tna wnw3a [TransConn]

@m

Pexam pators

Oox. e
U T il e e |
» FiEeare T R e I —

¥ TCPGATE
¥ MAILGATE
¥ MAPIGATE

>

S





4. В появившимся окне «Параметры адреса E-mail» вносим следующие параметры:
- ставим точку на пункте: Только отправка;
- Макс. длина пакета: 300000;
- Хост: 10.20.1.14;

- Получатель: server_login@10.20.1.14; (значение server_login представляется сотрудником УФК по запросу)
- Отправитель: client_login@10.20.1.14; (значение server_login представляется сотрудником УФК по запросу).

5. После ввода параметров нажимаем кнопку «Сохранить». Затем нажимаем кнопку «Закрыть».
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Далее, в верхней части окна «Настройка транспортной подсистемы. Абоненты и адреса» ставим курсор мыши на строку с наименованием вашей организации и выполняем следующие действия:
6. Двойным щелчком открываем запись со значением шлюз «FILEGATE» и устанавливает точку на значении «Отключен». Сохраняем и закрываем.
7. В нижней части окна нажимаем кнопку [image: image5.jpg]


 и выбираем из списка пункт MAILGATE и нажимаем кнопку «ОК».
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8. В появившемся окне «Параметры адреса E-mail» вводим следующие параметры:
- ставим точку на пункте: Только отправка;

- Макс. длина пакета: 300000;

- Хост: 10.20.1.14;

-Логин: client_login; (значение client_login из п.5 настоящей инструкции)
- Пароль и Подтверждение пароля. Значение Пароль предоставляется по запросу в УФК.
- указать порт 110
9. После ввода параметров нажимаем кнопку «Сохранить». Затем нажимаем кнопку «Закрыть».
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После этого закрываем СЭД и открываем его заново.
