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Настройка MTU для Континента АП

1. Установить соединение по Континент АП

2. Проверяем пинг на хост портала. 
Пуск – Выполнить- cmd 
ping s2000w04 - l 1350 - если проходит, запоминаем это значение, если не проходит, уменьшаем по 20-30 единиц (т.е. до 1320, до 1290 и т.д.)
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3. Найденное значение стабильного пинга необходимо прописать у клиента на машине в ветке континента.

Узнаем IP подключения континента, который понадобиться для определения ветки в реестре.

IP можно посмотреть при подключенном континенте:
а) в WinXP

Пуск - Подключение- Отобразить все подключения - правой кнопкой на Континент АП - Состояние

б) в Win7

в правом нижнем углу, индикатор сети, Правой копкой, просмотр свойств, находим Континент АП в форме Состояние

4. Заходим в реестр Windows
Пуск - Выполнить: команда regedit

Ветка: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces

в этой ветке будет несколько интерфейсов.

Определить какой необходим, поможет IP найденный в 3-м пункте.

При настройке Континент АП должен быть подключен.

Ниже пример поиска ветки.

http://yadi.sk/d/yIfpIWfG15RG0

В найденной ветке. Правой кнопкой - Создать - Параметр DWORD. Наименование MTU. Создаем

Открываем созданный параметр и в поле значение указываем 1350 или 1320 или иное из п.2
Перезагружаем клиентскую машину.

